**MH-X201全自动捆扎机**

**技术参数：**

捆扎速度：≤3秒/道；

工作台面高度：750mm（含脚轮）；

捆紧力：0~50kg可调；

框架尺寸：宽度800\*高度300mm；

捆扎方式：人工操作捆包，方式有点动、脚踏开关、连打等任一选择；

烫粘方式：底部粘接；

机器台面不带动力，为人工推送；

适用包带：宽12~13\*厚0.6~0.8mm，可选择；

电器配置：单片机控制，接近开关选用“FOTEK”或“P+F”，接触器及控制开

关选用西门子“APP”或施耐德，电机3个采用“MEIWA”直流电

机等；

机器外形尺寸：长1400×宽620×高1050mm；

电源：220V/50Hz/400W；

**产品图片：**

