**YCJ-110 纸硬币兑换机产品简介**

 YCJ-110 纸硬币兑换机为满足国内硬币的流通现状，解决硬币自循环的实际需要，进行专项研发的纸硬币自助兑换解决方案。该产品不仅支持纸硬币现金之间相互兑换、也支持通过银行卡、微信、支付宝或数字人民币实现与实物现金之间的相互兑换。该产品由硬币输入模块、硬币检伪计数模块、硬币找零模块、硬币保管模块、纸币入钞模块、纸币出钞模块、银行卡模块、加密键盘、打印模块、显示模块、计算机控制及网络通信模块等组成。

YCJ-110 纸硬币兑换机既可以实现纸币兑换零散硬币、零散硬币兑换纸币、大小面额纸币互兑，又可以通过银行卡、微信、支付宝、数字人民币相互兑换小面额纸硬币功能。该产品主要应用于自助银行、商业兑换网点、超市等现金流通量较大的场所，为社会公众提供便捷高效的小面额货币自助兑换服务，提高了小面额纸硬币的流通和使用效率，同时也缓解了小面额货币的市场供需矛盾，为建立小面额货币供应长效机制提供了良好的解决方案。

产品特点：

**互兑：**采用纸硬币互兑模块设计，降低清机加钞频率，加速库存现金的周转效率！

**便捷：**客户可以自助完成纸硬币双向存取和兑换功能，满足不同客户兑换零钞的需求！

**快速：**硬币处理模块回笼速度每分钟高达600枚，为客户提供快速的零钞兑换服务！

**高效：**银行大堂或自助银行、商业兑换点、超市，随时提供纸硬币自助兑换服务！

安装方式：

 大堂式

标准配置：

·工业级工控机:CPU Intel I3 3.4GHZ,内存:DDR 4GB,硬盘:SATA 3.5”1000G

·操作系统：Windows 10

·操作界面：21英寸LCD触摸屏

·智能读卡器(选配件)

·EPP硬加密键盘（选配件)

·热敏凭条打印机

·纸币入钞模块

·纸币出钞模块

·硬币输入模块

·硬币检伪计数模块

·硬币找零模块：1元、5角、1角三种硬币

·硬币回收钞箱：1个自锁式专利设计零钞箱

·进口机械密码锁

技术参数：

纸硬币兑换模式：纸币兑换硬币、硬币兑换纸币、大小额纸币互兑、纸硬币组合兑换等

银行卡存取模式（预留功能）：银行卡存取硬币，银行卡存取小面额纸币

纸币进钞箱容量：1000张

纸币存款速度：3张/秒

纸币存款面额：1元-100元

纸币暂存功能：可暂存单张纸币

纸币出钞箱容量：500张，标配4个出钞箱

纸币出钞速度：3张/秒

纸币回收箱（假钞、废钞、残钞）：30张

冠字号记录功能:具有纸币进出钞双向冠字号码记录、查询、上传等功能

硬币存款速度：600枚/分钟

硬币找零速度：360枚/分钟

硬币检伪方式：动态硬币材质综合检测

储币斗容量：500枚

硬币循环箱：3个，1元容量：1000枚、5角容量：2000枚、1角容量：2500枚

硬币回收钞箱：1个，容量：10000枚

硬币适应范围：直径14-34mm，厚度1.0-3.5mm

电源：220V/60HZ

体积：650（宽）×780（深）×1580（高）mm

重量：350Kg

产品实物照片：

